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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
----------------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในหมวด    ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการในเขตพื้นที่ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนี้
โครงการที่  1   ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้าเทียน  หมู่ที่  1  ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุก  2  ข้าง  เฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
 โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   530,100.- บาท

โครงการที่  2  ปรับปรุงถนนสายนากก - ไผ่หนาม  หมู่ที่ 2 ต้องการปรับปรุงใหม่  โดยใช้วัสดุ  หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า  720  ลบ.ม.  ทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    300,100.- บาท

โครงการที่  3  บุกเบิกถนนสายหนองปราง - วัดกัด  หมู่ที่  3 บุกเบิกให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว  700 เมตร โดยใช้ดินลูกรังยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า  404  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า  252  ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  700  เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และฝังท่อระบายน้ำ  คสล.มอก. (คุณภาพชั้น  3)  ขนาด Ø  0.40 x 1.00  เมตร  จำนวน  4  จุดๆละ  4  ท่อน    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    274,200.-   บาท

โครงการที่  4  บุกเบิกถนนสายบ้านนางพวงเพ็ญ  เรืองรุก  หมู่ที่  4  บุกเบิกให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย  5.00  เมตร  ยาว  600  เมตร โดยใช้ดินลูกรังยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า  600  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า  288  ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร       ยาว  600  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบและฝังท่อระบายน้ำ  คสล. มอก. (คุณภาพชั้น  3)  ขนาด  Ø  0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  3  จุดๆ  ละ      6  ท่อน  Ø  0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  2  จุดๆ ละ  6  ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    383,000.-   บาท

โครงการที่  5  ก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า - ชลประทาน  หมู่ที่  5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  115  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  460  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุก  2  ข้าง  เฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบมาตรฐานของ อบต.ไชยมนตรี  

โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    202,800.-   บาท
โครงการที่  6   ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหัก - พระเขียน  หมู่ที่  2  ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุก  2  ข้าง  เฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  

โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   317,500.- บาท

โครงการที่  7  บุกเบิกถนนสายหนองเตย - นาโม่  หมู่ที่ 3 บุกเบิกให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร ยาว  750 เมตร โดยใช้ดินลูกรังยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า  750  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า  360  ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  750  เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    445,800.- บาท
โครงการที่  8   ก่อสร้างถนน คสล.สายแสงเทศนิเวศน์ – ต่อตำบลกำแพงเซา   หมู่ที่  4     ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  177  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  708  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุก  2  ข้าง  เฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
 
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   311,500.- บาท
โครงการที่  9  บุกเบิกถนนสายบ้านนายบรรจบ - ทุ่งทิศพรหม  หมู่ที่  5  บุกเบิกให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร โดยใช้ดินลูกรังยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า  800  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00  เมตร       ยาว  1,000  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน    492,800.-   บาท
โครงการที่  10  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ   หมู่ที่ 3  ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง  4   เมตร  ยาว  9  เมตร  จำนวน   1   หลัง   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   327,000.- บาท

โครงการที่  11  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายศาลาใหม่ – หนองบัว – ต่อเขตโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางยาว 2,600 เมตร ใช้โคมไฟชนิดหลอดเดี่ยว พร้อมขาโค้ง ขาจับ, หลอดไฟ จำนวน  54  ชุด มิเตอร์  15  แอมป์  3  สาย  จำนวน  1  ชุด  เพาเวอร์ออโต้เซล  63  แอมป์ จำนวน  1  ชุด ใช้สายเมน ขนาด  25  มม.  จำนวน  27  ม้วน  สายไฟขนาด  1.5  มม.  จำนวน  2.5  ม้วน  เหล็ก  1  ช่อง พร้อมน๊อต 108 ชุด  ลูกถ้วย  108  ลูก  ลวดผูก Thi – y   6 ก.ก.  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   151,270.-   บาท
โครงการที่  12  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาป่า – บ้านโพธิ์ หมู่ที่  2  ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางยาว  2,350  เมตร ใช้โคมไฟชนิดหลอดเดี่ยวพร้อมขาโค้ง ขาจับ, หลอดไฟ จำนวน  40  ชุด มิเตอร์  15  แอมป์  3  สาย  จำนวน  1  ชุด  เพาเวอร์ออโต้เซล  63  แอมป์ จำนวน  1  ชุด ใช้สายเมน ขนาด  25  มม.  จำนวน  25  ม้วน  สายไฟขนาด  1.5  มม.  จำนวน  2  ม้วน  เหล็ก  1  ช่อง พร้อมน๊อต 80 ชุด  ลูกถ้วย  80  ลูก  ลวดผูก Thi – y   5 ก.ก.  
โดยกำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  จำนวน   127,156.-   บาท
รายละเอียดประมาณการตามแนบท้ายประกาศนี้  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ     ณ   วันที่    8    เดือน    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2551




       สิบตำรวจโท     
            (เดชฤทธิ์    ไชยกล)

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

